

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

# 43000142

1. Общие сведения об объекте
   1. Наименование (вид) объекта Образование
   2. Адрес объекта г. ВОЛГОГРАД, пер. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, д. 9

1. З. Сведения о размещении объекта:

* отдельно стоящее здание 2этажей, 991 7 кв,м
* часть здания \_этажей (или на этаже),\_ кв.м
* наличие прилегающего земельного участка: нет.
  1. Год постройки здания 1963 , последнего капитального ремонта 1990
  2. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_, капитального

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

* 1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное оббразовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида N2 200, МОУ детский сад .N2 200
  2. Юридический адрес организации (учреждения) г. ВОЛГОГРАД, пер.

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, д. 9

* 1. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
  2. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
  3. Вышестоящая организация (наименование) Краснооктябрьское территориальное управления департамента по образованию админис
  4. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Волгоград, ул, Репина, 78

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

* 1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд,  потребительский рынок и сфера услуг, Другое) Образование
  2. Виды оказываемых услуг дошкольное образование, дополнительное образование 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
  3. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
  4. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нару\_шениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями

4

зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития

* 1. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 100 вместимость 115 : пропускная способность 115
  2. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

З. Состояние доступности объекта

ЗЛ Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) троллейбус N29, остановка ВГЭТК•, трамвай N213, остановка ВГЭТК , наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту троллейбус

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

* + 1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м
    2. время движения (пешком) 5-15 мин .
    3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да ,
    4. Перекрестки: нет
    5. Информация на пути следования к объекту: нет
    6. Перепады высоты на пути: да , ( уклон примерно 20 градусов \_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Ва пант о ганизации дос пности ОСИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)\* |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  |
| 4 | с нарушениями зрения |  |
| 5 | с нарушениями слуха |  |
| 6 | с нарушениями умственного развития |  |

 - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п\п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в  том числе для основных категорий инвалидов\* \* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | внд |
| З | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |

3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | внд |
| 6 | Система информации и связи на всех зонах) | внд |
| 7 | П ти движения к объекту от остановки транспо та | ВНД |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — временно недоступно



3.50 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ необходимы адаптация путей движения для всех категорий инвалидов, оборудование санитарно-гигиенического помещения, оборудование входной группы и

|  |
| --- |
| ин |
|  |

4. Управленческое решение

4.1, Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N2 п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)\* |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | устранение дефектов дорожного  / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование  перил; оборудование автостоянки для инвалидов фазметка, установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления движения; увеличение ширины калитки  (при наличии); |
| 2 | Вход (входы) в здание | установка навеса (козырька) от  осадков; установка речевого информатора или звукового маяка; установка тактильных указателей направления  движения; установка тактильной таблички с названием объекта;  устранение порогов; расширение дверного проема  (норма не менее 0,9 м.);  установка кнопки вызова; увеличение разворотной площадки перед дверью; увеличение разворотной площадки при въезде на пандус; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | установка тактильных табличек; устранение порогов; установка тактильных схем; установка тактильных указателей направления движения; расширение разворотных площадок; расширение полосы движения; нанесение контрастной  маркировки на ступени; установка / переоборудование  перил; приобретение переносного  пандуса; |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | установка тактильных схем; установка тактильных указателей направления движения; увеличение ширины дверных проемов; |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч.  откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; установка тактильных пиктограмм; переоборудование санитарногигиенического помещения; |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | установка аудиовизуальных, информационно-справочных  систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка тактильньж указателей направления движения; |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки анспорта) |  |
| 8 | Все зоны и участки | установка тактильных табличек; установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка крючков (для костылей, одежды и тд.); установка опорных (в т.ч.  откидных) поручней у санузла; переоборудование раковины (высота, установка поручня); расширение дверного проема; переоборудование санитарногигиенического помещения; установка аудиовизуальных, информационно-справочных систем; установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации; установка тактильных схем; расширение разворотных площадок; расширение полосы движения; приобретение переносного пандуса; установка тактильных пиктограмм; устранение порогов; расширение дверного проема  (норма не менее 0,9 м.); установка кнопки вызова; увеличение разворотной площадки перед дверью; увеличение разворотной площадки при въезде на пандус; увеличение ширины дверных проемов; устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; устранение порогов, понижение бордюрного камня; установка / переоборудование перил; нанесение контрастной маркировки на ступени; оборудование автостоянки для инвалидов (разметка, установка знака); установка речевого информатора или звукового маяка; |



\* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.01.2013 по 31.12.2017 в рамках исполнения по мере финансирования

(указывается наименование Документа: программы, пиана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К: О: С: Г: У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения (требуется/не требуется):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | установка тактильных указателей направления движения; установка тактильной таблички с названием объекта; увеличение ширины калитки  (при наличии); |

Согласование по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для ин; в сфере проектирования и строительства; техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации: согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта

(наименование Документа и выдавшей его организации, дата), прилагается : нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

50 Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «



20

1. Акта обследования объекта: N2 акта 43000142 от 10.07.2015 З. Решения Комиссии от «